#  FICHE DE DETERMINATION DE BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE

## Raison sociale : M./Mme : Adresse : Code Postal : Ville: Tél : Fax : E-mail :

**CAPACITE (Litres) :** POSITION Vertical ou Horizontal :

**NUANCE :** Acier + RC Inox 316L

**TEMPERATURE D'UTILISATION (°C) :** Mini/Maxi

Pression de Service (Bar) Solaire

**IMPLANTATION DU BALLON :** Intérieure Extérieure

**OUI/NON**

### CONTRAINTES DIMENSIONNELLES :

H.S.P\*

\* Hauteur Sous Plafond

PASSAGE DE PORTE

**CALORIFUGE :** 50/60 mm

Autre épaisseurs : 100/150/200 mm\*\*

\*\* Possible suivant modèle et capacité

Finition Souple (M1) Finition Tôle (M0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIQUAGES (DN) :** | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Nombre fileté ou bride (svt Ø) Nbre de tubes TangentielNbre de tubes plongeants. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **PIQUAGES (DN) :** | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Nombre fileté ou bride (svt Ø) Tangentiel (nbre)Nbre de tubes plongeants. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **PIQUAGES (DN) :** | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Nombre fileté ou bride (svt Ø) Nbre de tubes TangentielNbre de tubes plongeants. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **PIQUAGES (DN) :** | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Nombre fileté ou bride (svt Ø) Nbre de tubes TangentielNbre de tubes plongeants. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### TROU D'HOMME Ø 400 \* :

**OUI/NON**

\* Ø 500 mm à partir de 5000 litres

Autre Ø **CANNE DE VIDANGE :**

**OUI/NON**

**Envoyer votre fiche de détermination à l'adresse ci-dessous**

ddp.lacaze-energies@groupe-cahors.com

***S.A.S LACAZE Energies***

Fax : 05 65 40 39 40

Tél : 05 65 40 39 73

# TOURNEZ LA PAGE POUR FINALISER LA DETERMINATION >>>>>>>>>

 **FICHE DE DETERMINATION DE BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE (Suite)**

## Raison sociale : M./Mme :

### EQUIPEMENT ELECTRIQUE :

Puissance (Kw)

Armoire de puissance:

**OUI/NON**

Régulation par thermostat (Std) Régulation Numérique (Etages)

Kit RBI\*\*

**OUI/NON**

\*\* Réchauffeur de boucle intégré

Kit d'Homogénéisation \*\*\*

\*\*\* Circulateur,clapet,2 vannes,Té Jusqu'à 3000 Litres

**OUI/NON**

### RECHAUFFAGE EAU/EAU :

Puissance (Kw)

Réchauffeur Tubulaire ou Serpentin Prépac (échangeur à plaques)

Regime Primaire (°C) Regime Secondaire (°C)

**OUI/NON**

**OUI/NON**

### EQUIPEMENT GAZ :

Marque du bruleur :

Gaz Propane Gaz Naturel Pression

Weishaupt® Cuenod® Lacaze

(BIPTIC)

Puissance (Kw) Récuperateur sur fumées TRANSECO

**OUI/NON**

Bride + Contre Bride Gaz en attente Mise en Service Brûleur

**OUI/NON**

**OUI/NON**

### KIT ACCESSOIRES\* :

\*Soupape, Purgeur, Vanne de vidange,thermomètre

### DECHARGEMENT DU BALLON :

\*\* Possible suivant capacité

**OUI/NON**

### ACCESSOIRES INDUSTRIE :

**Echelle à Crinoline Passerelle**

**OUI/NON**

**OUI/NON**

**REMARQUES COMPLEMENTAIRES :**

**Envoyer votre fiche de détermination à l'adresse ci-dessous**

ddp.lacaze-energies@groupe-cahors.com

***S.A.S LACAZE Energies***

Fax : 05 65 40 39 40

Tél : 05 65 40 39 73